**智能语音限号提醒器**

**京津冀尾号自动轮换算法**

**使用方法:主机直接插入车充使用,拧钥匙上电即可语音提醒您今日是否限行**

**使用前先设置拨码开关,小盒款掰开盖子即可看见红色五位拨码开关,音箱款拆开**

**对于京津冀地区客户您只需要设置尾号对应的尾号组即可:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 您的车尾号时:1或者6  拨码开关应该设置成: | 您的车尾号时:3或者8  拨码开关应该设置成: | 您的车尾号时:5或者0或者字母  拨码开关应该设置成: |
| 您的车尾号时:2或者7  拨码开关应该设置成: | 您的车尾号时:4或者9  拨码开关应该设置成: | **需要的尾号组向上拨,其它都在下面即是尾号组模式.此模式是自动轮换模式,也就是说到了三个月轮换时候不需要任何设置,它会自动轮换.** |

**对于固定周几限行城市如成都兰州贵阳等城市,每个开关对应的周几模式,**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定周一限行:  拨码开关应该设置成: | 固定周三限行:  拨码开关应该设置成: | 固定周五限行:  拨码开关应该设置成: |
| 固定周二限行:  拨码开关应该设置成: | 固定周四限行:  拨码开关应该设置成: | **需要星期几就把开关向下拨,其它都在上面即是固定周几模式** |

**本限号器也支持单双号模式:设置如下**

|  |  |
| --- | --- |
| 日期单号限行:  拨码开关应该设置成: | 日期双号限行:  拨码开关应该设置成: |

**本限号提醒器具有丰富的软件功能,可以通过配套的联机小板与电脑连接,软件安装简单方便,请到以下网址下载:**

**或者给邮箱**wtgxln@163.com**发送邮件索取最新版软件包.**

****

**注意事项:本限号器供电方式是USB接口5V电源,注意不要使用车载音响读U盘的USB口,其供电会不足造成上电叮咚叮咚响不停或者语音无法连续播放问题,请使用品质合格的任意电流车充即可正常使用;**

**本品也可以通过品质合格的USB延长线进行延长供电,易于进行车内暗线布置.**

**对于无钥匙进入车型,软件包内有专门的无钥匙进入延时版本,可以通过联机小板刷入对应的程序即可使用.**

**淘宝网店铺 : 津微控电子设计工作室** [**https://shop65405331.taobao.com**](https://shop65405331.taobao.com)

**掌柜:weitongguo 魏工 技术支持电话:13622096075 15900385484**