

1请安装原软件包里面的第一个联机小板驱动软件，目的是让联机小板在电脑上能够识别出来新硬件；已成功安装过或者联机过的客户请跳过此步骤：

双击ch341ser.exe3蓝色电脑图标运行：







证明安装驱动成功了，点确定后，关闭驱动安装界面


这时请插入联机小板，如果之前插入过请拔掉重新插入，以确保电脑使用正确的驱动程序进行硬件识别，通常正常情况下应该电脑会有叮咚一声代表硬件识别成功。通常没有提示信息显示。


然后第二步：直接打开邮箱里面的固件升级程序：当然固件不同升级软件名称不同，但是图标是一样的：

双击运行您选择的固件升级程序




首先选择串口号，上图通信端口（COM1）右边有个下三角点开，选择有如下CH340字样的端口号：





点击开始升级按钮：



这时候请把限号提醒器插入联机小板：



如上所示：操作成功后拔掉限号提醒器，关闭升级软件，拔掉联机小板，恢复正常使用即可。

2017-12-17 津微控电子设计工作室 设计研发生产销售 魏工：13622096075 微信同号